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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA C/PE DA CALHETA
Física e Química A – 10.º Ano

Ficha de trabalho de iniciação F1.1 – n.º 5
Nome: ____________________________________________________________ N.º: _____ Turma: _____


Unidade 1: Energia e sua conservação. / 1.1. Energia e movimentos.
1.1.10. Potência, energia dissipada e rendimento.

1. Selecione a afirmação correta:
A. A potência pode ser expressa em kWh.
B. A potência de uma máquina indica a energia que ela pode disponibilizar.
C. Uma máquina que disponibiliza 1500 J em 5 s usa mais energia que uma máquina de 3 kW, no mesmo intervalo de tempo.
D. Uma máquina que disponibiliza 3 kJ em 3 s usa a mesma energia que uma máquina de 1 kW, no mesmo intervalo de tempo.

2. . O rendimento de uma máquina:
A. Indica se há muita ou pouca energia dissipada relativamente à energia total.
B. Exprime-se em joules
C. Será tanto maior quanto maior for a energia dissipada.
D. Será tanto maior quanto menor for a energia útil.
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3. Um motor eleva um bloco de massa 100 kg a uma altura de 15 m, em 0,40 min, usando uma força de intensidade igual à do peso do bloco. O seu rendimento é 80%.
3.1. Qual é a potência útil do motor?
3.2. Que energia é dissipada no motor?


4. Um carro de 1,0 x 103 kg, inicialmente parado numa estrada horizontal, acelera durante 10 s, sendo a potência fornecida pelo motor 72 cv. Calcule o módulo da velocidade que o automóvel pode atingir 10 s após arrancar, se 15% da energia fornecida pelo motor, nesse intervalo de tempo, se manifestar em energia cinética. (1 cv = 750 W)


5. Num prédio instala-se um bomba hidráulica que eleva 400 litro de água para um reservatório situado a 20 m acima dessa bomba, em 80 s. Determine a potência da bomba, sabendo que exerce uma força de intensidade igual à do peso e o rendimento do processo é 60%. (água = 1,0 g/cm3)


6. O valor energético de 1,0 m3 de gasolina é 8,20 Gcal. Um carro de 800 kg usa 14% da energia do combustível para aumentar a energia cinética do seu centro de massa. Que volume de gasolina é gasto para acelerar o carro do repouso até 36 km/h? (1 cal = 4,18 J)
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. (MACKENZIE) A figura a seguir representa um motor elétrico M que eleva um bloco de massa 20 kg com
velocidade constante de 2 m/s. A resisténcia do ar é desprezivel, e o fio que sustenta o bloco é |.deal.
Nessa operagao, o motor apresenta um rendimento de 80%. Considerando o médulo da aceleragao da

gravidade como sendo g = 10 m/s?, a poténcia dissipada por esse motor tem valor

a) 500 W.
b) 400 W.
c) 300 W.
d) 200 W.
e) 100 W.





