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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA C/PE DA CALHETA
Física e Química A – 10.º Ano

Ficha de trabalho de iniciação F1.2 – n.º 1
Nome: ____________________________________________________________ N.º: _____ Turma: _____


Unidade 1: Energia e sua conservação. / 1.2. Energia e fenómenos elétricos.
1.2.1. Energia e correntes elétricas.
1.2.2. Grandezas elétricas: diferença de potencial e corrente elétrica. Corrente contínua e corrente alternada.
1.2.3. Grandezas elétricas: resistência elétrica de um condutor.


1. Uma corrente elétrica num metal estabelece-se quando há um movimento:
A. Não orientado de eletrões.
B. Orientado de protões.
C. Orientado de eletrões.
D. Não orientado de iões.

2. Em qual dos conjuntos de materiais se pode estabelecer uma corrente elétrica através do movimento de iões?
A. Corpo humano, atmosfera, lâmpada fluorescente.
B. Metais, grafite, ligas metálicas.
C. Metais, corpo humano, bola de plasma.
D. Corpos humano, fios metálicos, grafite.

3. Um gerador de tensão contínua fornece a um circuito uma diferença de potencial elétrico de 12 V, o que significa que o gerador transfere:
A. 12 J de energia para o circuito, através do trabalho das forças elétricas, no transporte de eletrões ao longo do circuito, de carga total 1 C.
B. 12 J de energia para o circuito, através do trabalho das forças elétricas, no transporte de um eletrão ao longo do circuito.
C. 12 J de energia para o circuito.
D. 12 J de energia para o circuito em cada segundo.

4. O que é um gerador de corrente contínua? Dê dois exemplos.

5. Um volt é uma diferença de potencial que corresponde a:
A. 1 C/s
B. 1 J/C
C. 1 J/s
D. 1 C/J



6. A diferença de potencial é a energia transferida para o condutor por trabalho das forças elétricas por unidade de carga que o atravessa. Indique:
6.1. O símbolo da grandeza.
6.2. O nome da unidade SI
6.3. O Símbolo da unidade SI.
6.4. O nome do aparelho de medida para esta grandeza elétrica.

7. Uma corrente pode ser mais ou menos intensa, o que é caraterizado pela grandeza corrente elétrica. Indique:
7.1. O símbolo da grandeza.
7.2. O nome da unidade SI.
7.3. O Símbolo da unidade SI.
7.4. O nome do aparelho de medida para esta grandeza elétrica.

8. Observe o aparelho da figura.
8.1. [image: ]Identifique-o, assim como a grandeza elétrica que ele mede.
8.2. Qual é o alcance do aparelho, em kA?
8.3. Indique o valor medido no aparelho com a respetiva incerteza.



9. Uma corrente elétrica de 10 A é mais intensa do que outra corrente em que, na secção transversal do condutor, passa:
A. Uma carga de 20 C, por segundo.
B. Uma carga de 20 000 mC por segundo.
C. Uma carga de 1kC, por segundo.
D. Uma carga de 1C, por segundo.

10. Os gráficos representam a corrente elétrica, que atravessa uma secção transversal de um condutor metálico, em função do tempo.
	[image: ]
	[image: ]


Indique o gráfico que pode representar a corrente elétrica:
10.1. Cujo movimento dos eletrões varia periodicamente de sentido.
10.2. Que é simbolizada por cc ou dc.
10.3. Que existe nas tomadas das habitações.
10.4. Que é fornecido por uma pilha.
10.5. Que é fornecida pelo carregador de um telemóvel ao telemóvel.
11. Considere um circuito alimentado por um gerador de tensão contínua? Indique:
11.1. Qual o sentido convencional da corrente.
11.2. Qual o sentido real da corrente.

12. Considere os seguintes materiais: 
	A. Borracha
	B. Prata
	C. constantan (liga metálica)
	D. silício (semicondutor).


12.1. Com elevada resistividade.
12.2. Cuja resistividade aumente com a temperatura.
12.3. Cuja resistividade varie significativamente mesmo quando há pequenas variações de temperatura.
12.4. Cuja resistividade praticamente não varie quando há pequenas variações de temperatura.
12.5. Usado no fabrico de resistências padrão
12.6. Usado no fabrico de termístores.

13. [image: ]O multímetro digital da figura está ligado diretamente aos terminais de um condutor filiforme, quando ele não esta inserido num circuito, marcando 10,00 k.
13.1. Qual é o nome do aparelho na função selecionada?
13.2. Indique o resultado da medida, em ohms.
13.3. A grandeza medida no aparelho depende:
A. Apenas do material do condutor.
B. Apenas da temperatura do condutor.
C. Apenas da forma geométrica do condutor.
D. Do material, da forma geométrica e da temperatura do condutor.

14. [image: ]Os semicondutores são usados no fabrico de termístores, úteis na deteção de sobreaquecimento em instalações elétricas. Fundamente essa utilização com base na variação da sua resistividade com a temperatura. 

15. Pretende-se escolher um fio de cobre que tenha o mínimo de resistência. O fio deve ter:
A. Grande área de seção transversal e grande comprimento.
B. Grande área de secção transversal e pequeno comprimento.
C. Pequena área de secção transversal e grande comprimentos.
D. Pequena área de secção transversal e pequeno comprimento.






16. [image: ]O gráfico indica a corrente que passa num condutor filiforme em função da diferença de potencial aplicada nos seus terminais, sendo a temperatura constante.
16.1. Determine a resistência do condutor quando sujeito a uma tensão de 9,0 V.
16.2. A resistência do condutor:
A. Diminui com a diferença de potencial aplicada.
B. Aumenta com a diferença de potencial aplicada.
C. É constante e independente da diferença de potencial aplicada.
D. Depende da corrente que atravessa o condutor.

17. [image: ]O gráfico I(U) refere-se a três fios elétricos, A, B e C, do mesmo material e comprimento, mas diferente área da secção transversal.
	Podemos afirmar que:
A. RA > RB > Rc e AA > AB > AC
B. RA > RB > Rc e AA < AB < AC
C. RA < RB < Rc e AA < AB < AC
D. RA < RB < Rc e AA > AB > AC


18. Num laboratório há fios metálicos do mesmo material e com o mesmo comprimento, mas de diâmetros diferentes. Qual dos seguintes gráficos pode representar a resistência desses fios, R, em função do diâmetro, d?
[image: ]
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