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Unidade 2: Ondas e eletromagnetismo / 2.1. Sinais e ondas
          Al 2.1. Características do som

1. [bookmark: _Hlk184122812]De acordo com as ondas apresentadas nos osciloscópios e os valores selecionados nos botões TIME/DIV (eixo dos xx) e VOLTS/DIV (eixo dos yy) indique as características das ondas: Amplitude, período e frequência, e respetivas incertezas de leitura.
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2. [bookmark: _Hlk184121611][image: Uma imagem com file, Retângulo

Descrição gerada automaticamente]O osciloscópio da imagem está configurado com o eixo horizontal (tempo) ajustado para 2 ms/div e o eixo vertical ajustada para 0,5 V/div.
2.1. Qual é o período do sinal?
2.2. Qual é a frequência do sinal?
2.3. Qual é a amplitude do sinal?





3. [image: Uma imagem com file, Retângulo, padrão, quadrado

Descrição gerada automaticamente]O osciloscópio apresenta um sinal em que o eixo vertical está ajustado para 1 V/div. O eixo horizontal está configurado para 5 ms/div.
3.1. Qual é a amplitude do sinal?
3.2. Qual é o período do sinal?
3.3. Qual é a frequência do sinal?






4. Um sinal sinusoidal com frequência conhecida de 50 Hz e amplitude de 4 V é enviado para um osciloscópio.
Configurações iniciais do osciloscópio: base de tempo é 5 ms/div e base de tensão é 1 V/div.
4.1. Quantas divisões ocupará o período do sinal no eixo horizontal?
4.2. Quantas divisões ocupará a amplitude no eixo vertical?
4.3. Se a base de tempo for alterada para 10 ms/div, quantas divisões o período do sinal ocupará?



5. Um sinal sinusoidal com frequência de 25 Hz e amplitude de 2 V é aplicado num osciloscópio.
Configurações iniciais do osciloscópio: base de tempo é 10 ms/div e base de tensão é 0,5 V/div.
5.1. Qual é o período do sinal, e quantas divisões ele ocupará no eixo horizontal?
5.2. Qual é a amplitude pico a pico do sinal, e quantas divisões ela ocupará no eixo vertical?
5.3. Se a base de tempo for alterada para 20 ms/div, quantas divisões o período do sinal ocupará?
5.4. Se a base de tensão for alterada para 1 V/div, quantas divisões a amplitude pico a pico ocupará?
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6. [image: Uma imagem com texto, diagrama, file, Tipo de letra

Descrição gerada automaticamente]A Figura representa o ecrã de um osciloscópio, no qual está registado o sinal elétrico resultante da conversão de um sinal sonoro, de frequência 330 Hz, emitido por um diapasão.
6.1. A base de tempo do osciloscópio estava regulada para
(A) 0,1 ms/div
(B) 1 ms/div
(C) 0,3 ms/div
(D) 3 ms/div

6.2. Se o diapasão for percutido com uma força de maior intensidade, o sinal elétrico registado no ecrã do osciloscópio terá
(A) menor período e maior amplitude.
(B) menor período e a mesma amplitude.
(C) o mesmo período e a mesma amplitude.
(D) o mesmo período e maior amplitude.
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1. A Figura 4 representa o ecrd de um osciloscépio, no qual esta
registado o sinal elétrico resultante da conversdo de um sinal
sonoro, de frequéncia 330 Hz, emitido por um diapaséo.

1.1. Abase de tempo do osciloscépio estava regulada para

(A) 0,1 ms/div
(B) 1 ms/div
(C) 0,3 ms/div
(D) 3 ms/div

Figura 4
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